**温州职业技术学院询价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 联系人 |  |
| 单位地址 |  | 联系号码 |  |
| 社会信用代码 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |
| 最终报价 | 大写 |  | 小写 | 元 |

根据我单位需要，特向贵公司发出询价需求，望贵公司参与报价（单位：元），详情见下表（复函中请完整填写下表中的相关内容及说明）：

询价需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **具体要求** | **响应情况** | **偏离****情况** |
| 1 | 商品名称 | 台式电脑，还原卡 |  |  |
| 2 | 预算金额 | 2589600元 |  |  |
| 3 | 参数要求 | **台式电脑：**1. cpu：≥Intel i7 12700 主频：2.1GHz，核心：十二核心，线程：二十线程；或同级别及以上。
2. 主板：Q670芯片组或同级别及以上。
3. 内存：≥32G DDR4 3200MHz。
4. 显卡：集成高清显示卡或同级别及以上。
5. 声卡：集成5.1或同级别及以上。
6. 固态硬盘：≥1TB NVME M.2 SSD。
7. 网卡：集成千兆网卡或同级别及以上。
8. 扩展插槽：≥1 个 M.2 2230；≥1 个 PCI 插槽；≥1 个 PCIe x1；≥1 个 SD 4.0 媒体卡读卡器；≥1 个 PCIe 4 x16。
9. 显示屏：≥23.8"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA,HDMI 1.4接口,1920x1080分辨率。
10. 接口：≥1 个耳机/麦克风组合插孔；≥1 个 SuperSpeed USB Type-C® 3.2 Gen2 10Gbps 端口；≥3个 SuperSpeed USB Type-A 3.2Gen2 10Gbps 端口。
11. 输入设备：原厂有线键盘鼠标。
12. 电源：≥260W 内部电源适配器，最高 92% 能效、有源 PFC。
13. 出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；支持加密传输。
14. 操作系统：Windwos11

**还原卡：**1. 支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作。
2. 支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和ip地址自动分配。
3. 支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建。
4. 支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。
5. 支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理。
6. 支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式。
7. 支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端。
8. 支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。
9. 支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表。
10. 管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统。
11. 支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试。
12. 支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。
13. 支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址。
14. 支持硬件虚拟化功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量。
15. 支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行。
16. 能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出。
17. 支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行。
 |  |  |
| 4 | 数量 | 台式电脑：53套台式电脑（双屏）：255套还原卡：56套 |  |  |
| 5 | 响应品牌型号 | 无 |  |  |
| 6 | 供货时间 | 2023.9.25前完成安装调试 |  |  |
| 7 | 其他注意事项 | 1. 整机原厂质保5年，中标供应商须提供货物的安装调试服务；
2. 所有产品都必须是正规渠道货，不得拆机改装，本次采购设备供货时生产日期须在六个月之内，产品序列号及型号都必须一致，采购人可通过官方网站或800电话等查询其设备保修并进行比对，如有不符，视为提供不合格产品，规定的供货时间逾期后，采购人有权中止合同。
3. 付款方式：卖方完成全部供货及安装、调试、培训等服务，通过买方验收后，卖方向买方支付合同价款的5%作为履约保证金（需提供汇款凭证复印件），并开具合同金额100%的增值税专用发票，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付100%合同价款；自验收通过之日起计算，一年后无质量问题，买方无息退还履约保证金。
4. 交货地点：业主指定地点。
5. 中标供货商7x24小时服务响应，接到报修电话后需2小时内赶到现场，4小时内解决问题故障，如需返厂维修则要提供同配置电脑供临时使用。
6. 台式电脑预算单价7700元/套；台式电脑（双屏）预算单价8500元/套；还原卡预算单价250元/套
 |  |  |

注：以上报价应包含运输费、人工费、服务费、税金等一切相关费用。

联系电话：0577-86680027

报价单位（落款、盖公章）

年 月 日